

## Exercice 1 : 192.168.118.0/24

1)192.168.118.0/24 -->255.255.255.0/24

2)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 192.168.118.0 | 255.255.255.192 | 0 | 0 | 64 |
| 192.168.118.64 | 255.255.255.192 | 0 | 1 | 64 |
| 192.168.118.128 | 255.255.255.192 | 1 | 0 | 64 |
| 192.168.118.192 | 255.255.255.192 | 1 | 1 | 64 |